*Załącznik nr 6 do SIWZ*

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ JAKOŚCIOWY**

***(uwaga formularz składamy na wezwanie Zamawiającego)***

**Zamawiający**

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

**Wykonawca**

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

**„Dostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideo”**

1. **Kamera internetowa z sensorem głębi obrazu** **- 1 szt.**

…………………………………………………………………………….………….…………..…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
|  | Kamera Internetowa Full HD (1920 x 1080), pracująca w pełnej rozdzielczości 1080p, umożliwiająca współpracę z oprogramowaniem do nagrywania, edycji i transmisji wideo, kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 10, Windows 8, Windows 7. |  |
|  | Wyposażona w sensor pomiaru głębokości obrazu. Nagrywanie obrazu z informacją o głębokości z użyciem czujnika podczerwieni. |  |
|  | Nagrywanie wideo w rzeczywistej rozdzielczości 1920x1080 przy 30 kl/s oraz 1280x720 przy 60 kl/s |  |
|  | Technologia rejestracji obrazu w 3D z wykorzystaniem czujnika głębokości. |  |
|  | Nagrywanie dźwięku stereo przy użyciu wbudowanych 2 mikrofonów |  |
|  | Interfejs połączeniowy do komputera: USB- C, wraz z przewodem USB |  |
|  | Zasilanie przez port USB |  |
|  | Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. |  |
|  | W zastawie mini-statyw (tripod). Kamera z otworem gwintowanym umożliwiającym montaż na statywie. |  |
|  | Producent kamery musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania, za pomocą strony internetowej |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Przykładowa fotografia  82635D435IDK5P - Intel RealSense Depth Camera D435i |  |

1. **Mikrofon pojemnościowy USB z filtrem Pop i regulowanym ramieniem – 2 szt.**

………………………………………………………………………….………….…………..…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
|  | Mikrofon pojemnościowy z pasmem przenoszenia 20 – 21 000 Hz |  |
|  | Łączność z komputerem przewodowa poprzez interfejs USB |  |
|  | Aktywna redukcja szumów |  |
|  | Mikrofon wyposażony w regulowane ramię z uchwytem antywstrząsowym i filtrem pop |  |
|  | Przewód USB o długości co najmniej 2,5 m poprowadzony we wnętrzu ramienia. |  |
|  | Długość regulowanego ramienia – od 65 do 75 cm |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Przykładowa fotografia |  |

1. **Słuchawki nauszne – 1 szt** ………………………………………………….………….………….

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
|  | Przewodowe słuchawki nauszne zamknięte |  |
|  | Przeznaczenie:  Odtwarzanie materiału audio z pasmem przenoszenia co najmniej 10 – 40 000 Hz  Impedancja 32 Om  Bez wbudowanego mikrofonu. |  |
|  | Czułość nie mniejsza niż 100 dB |  |
|  | Złącze – minijack 3,5 mm |  |
|  | Konstrukcja słuchawek - wokółuszna izolująca od hałasu otoczenia, ze średnicą membrany nie mniejszą niż 40 mm. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Przykładowa fotografia |  |

1. **Zestaw głośników komputerowych – 1 szt**………………………………………………….…

typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowany przedmiot zamówienia |
|  | Zestaw głośników w systemie 5.1 z zasilaniem sieciowym 230V |  |
|  | Moc sumaryczna głośników – co najmniej 75 W |  |
|  | Moc subwoofera – co najmniej 25 W |  |
|  | Kable połączeniowe z głośnikami satelitarnymi: o długości co najmniej 5 m – 2 szt., o długości co najmniej 2 m – 3 szt. |  |
|  | Łączność z komputerem: bezprzewodowo przez technologię Bluetooth 4.2 lub fizycznie, za pomocą złącza audio 3,5 mm lub kabla RCA |  |
|  | Możliwość bezpośredniego odtwarzania z kart SD, pamięci USB. |  |
|  | Rodzaje wejść: RCS x 1, minijack 3,5 mm x 1, USB x 1, czytnik kart SD |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego oraz przycisków na głośniku, |  |
|  | Wbudowane radio FM |  |
|  | Dołączone kable w zastawie: minijack 3,5 mm – RCS; RCA – RCA; kabel antenowy |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiące |  |
|  | Przykładowa fotografia |  |

……………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)